<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
	<appSettings>
		<!-- 探测器配置 | Detector Configuration -->
		
		<!-- 探测器类型 | Detector Type -->
		<!-- 可选值: Varex, IRay, Hamamatsu | Available values: Varex, IRay, Hamamatsu -->
		<add key="Detector:Type" value="Varex" />
		
		<!-- 通用配置 | Common Configuration -->
		<add key="Detector:IP" value="192.168.1.200" />
		<add key="Detector:Port" value="5000" />
		<add key="Detector:SavePath" value="C:\DetectorImages" />
		<add key="Detector:AutoSave" value="true" />
		
		<!-- Varex 探测器专属配置 | Varex Detector Specific Configuration -->
		<!-- Binning 模式: Bin1x1, Bin2x2, Bin4x4 | Binning mode: Bin1x1, Bin2x2, Bin4x4 -->
		<add key="Detector:Varex:BinningMode" value="Bin1x1" />
		<!-- 增益模式: Low, High | Gain mode: Low, High -->
		<add key="Detector:Varex:GainMode" value="High" />
		<!-- 曝光时间（毫秒）| Exposure time (milliseconds) -->
		<add key="Detector:Varex:ExposureTime" value="100" />
		<!-- ROI 区域 | ROI Region -->
		<add key="Detector:Varex:ROI_X" value="0" />
		<add key="Detector:Varex:ROI_Y" value="0" />
		<add key="Detector:Varex:ROI_Width" value="2880" />
		<add key="Detector:Varex:ROI_Height" value="2880" />
		
		<!-- iRay 探测器专属配置 | iRay Detector Specific Configuration -->
		<!-- 采集模式: Continuous, SingleFrame | Acquisition mode: Continuous, SingleFrame -->
		<add key="Detector:IRay:AcquisitionMode" value="Continuous" />
		<!-- 默认增益值 | Default gain value -->
		<add key="Detector:IRay:DefaultGain" value="1.0" />
		
		<!-- 校正配置 | Correction Configuration -->
		<add key="Detector:Correction:DarkFrameCount" value="10" />
		<add key="Detector:Correction:GainFrameCount" value="10" />
		<add key="Detector:Correction:SaveCorrectionData" value="true" />
		
		<!-- 操作超时配置 | Operation Timeout Configuration -->
		<add key="Detector:InitializationTimeout" value="30000" />
		<add key="Detector:AcquisitionTimeout" value="10000" />
		<add key="Detector:CorrectionTimeout" value="60000" />
	</appSettings>
</configuration>
